# ecofriendly lpi

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ecofriendly lpi`

## コマンド説明

IEEE 802.3az 省電力イーサネット（Energy Efficient Ethernet）機能を有効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

ポート1.1.2で省電力イーサネット機能を有効にする。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.1.2
    awplus(config-if)# ecofriendly lpi

## 注意・補足事項

省電力イーサネット機能を有効にする場合、初期設定または、speedコマンド、duplexコマンドでオートネゴシエーションに設定しなければならない。
省電力イーサネット機能は、アドバンスドラインカードAT-SBx81GT40（100/1000M接続時）、AT-SBx81XLEM/XT4（10G接続時）、AT-SBx81XLEM/GT8（100/1000M接続時）上のポートでのみサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド