# address-family ipv6

モード
  RIPngモード --> RIPng IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] address-family ipv6 vrf VRFNAME`

## コマンド説明

指定したVRFインスタンスに対してRIPngの設定を行うためRIPng IPv6アドレスファミリーモードへ移行する。
no形式で実行した場合は指定したVRFインスタンスに対するRIPngの設定を削除する。この場合はRIPngモードのまま移動しない。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  設定対象のVRFインスタンス名を指定する

## 使用例

VRFインスタンス「green」に対してRIPngの設定を行う。

    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf green
    awplus(config-router-af)# redistribute connected

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してRIPngの設定を行う場合に使う。「address-family ipv6 vrf VRFNAME」で入ったRIPng IPv6アドレスファミリーモードではRIPngモードと同様のコマンドを使って該当VRFインスタンスに対するRIPngの設定が行える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド