# stack management subnet

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack management subnet A.B.C.D`

`(config)# no stack management subnet`

## コマンド説明

本製品が単体構成時およびVCS構成時に使用する管理用サブネットのIPアドレスを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は192.168.255.0。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  管理用サブネットのネットワークIPアドレス。サブネットマスクは27ビット（255.255.255.224）固定なので指定する必要はない。初期値は192.168.255.0（192.168.255.0/27、すなわち、192.168.255.0～192.168.255.31）

## 使用例

管理用サブネットを172.21.255.64/27（172.21.255.64～172.21.255.95）に変更する。

    awplus(config)# stack management subnet 172.21.255.64

## 注意・補足事項

管理用サブネットのIPアドレスは、シャーシ内での通信およびスタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークで192.168.255.0/27を使っていないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
本コマンドで管理用サブネットのIPアドレスを変更しても、シャーシ（単体構成時）またはVCSグループ（VCS構成時）を再起動するまで設定は有効にならない。
他のシャーシやVCSグループと同一のサブネットアドレスを使用してもかまわない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド