# show ipv6 mif

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 mif [vrf VRFNAME|global] [IFNAME]`

## コマンド説明

IPv6マルチキャストインターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

    awplus# show ipv6 mif vlan2
    Interface    Mif   Owner     TTL    Remote            Uptime
                 Idx   Module           Address
    vlan2        0     PIM-SMv6    1     0.0.0.0          00:05:17

## 関連コマンド