# show stack

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`> show stack [detail]`

## コマンド説明

VCSグループを構成するメンバーの情報をコントロールファブリックカード（CFC）ごとに表示する。

## パラメーター

`detail`
  詳細な情報を表示させたいときに指定する。省略時はサマリー情報が表示される

## 使用例

スタックメンバーの情報を簡潔に表示する。

    awplus> show stack
    Virtual Chassis Stacking summary information

    ID   Pending ID  MAC address        Priority  Status  Role
    1.5  -           eccd.6d9e.339c     64        Ready   Active CFC
    1.6  -           eccd.6d9e.338d     64        Ready   Backup Member
    2.5  -           eccd.6db3.585b     128       Ready   Backup Member
    2.6  -           eccd.6db3.5829     128       Ready   Backup Member

    Operational Status                 Normal operation
    Stack MAC address                  0000.cd37.0f9c (Virtual MAC)

表 1
ID | スタックメンバーIDとコントロールファブリックカード（CFC）のスロット番号。以下の各項目はCFCごとに表示される
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Role | CFCの役割。Active CFC（アクティブCFC。VCSグループ内において、アクティブCFCを持つメンバーがマスターシャーシとなる）、Backup Member（スタンバイCFC）、Provisioned（該当CFCの機種が事前設定されている）のいずれか
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Stack MAC address | VCSグループのMACアドレス。バーチャルMACアドレス機能の有効時は (Virtual MAC) と付記される

スタックメンバーの詳細情報を表示する。

    awplus> show stack detail
    Virtual Chassis Stacking detailed information

    Stack Status:
    ------------------------------------------------------------------
    Operational Status                      Normal operation
    Management VLAN ID                      4094
    Management VLAN subnet address          192.168.255.0
    Virtual Chassis ID                      3996 (0xf9c)
    Virtual MAC address                     0000.cd37.0f9c

    Card 1.5:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      1.5
    Pending ID                              -
    MAC address                             eccd.6d9e.339c
    Last role change                        Fri Feb 14 07:37:54 2014
    Product type                            AT-SBx81CFC960
    AT-SBx81CFC960 Stacking Ports           Enabled
    Role                                    Active CFC
    Status                                  Ready
    Priority                                64
    Host name                               awplus
    Stack port1.5.1 status                  Learnt neighbor 2.5, connected port2.5.1
    Stack port1.5.2 status                  Learnt neighbor 2.5, connected port2.5.2
    Stack port1.5.3 status                  Learnt neighbor 2.6, connected port2.6.3
    Stack port1.5.4 status                  Learnt neighbor 2.6, connected port2.6.4

    Card 1.6:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      1.6
    Pending ID                              -
    MAC address                             eccd.6d9e.338d
    Last role change                        Fri Feb 14 07:37:56 2014
    Product type                            AT-SBx81CFC960
    AT-SBx81CFC960 Stacking Ports           Enabled
    Role                                    Backup Member
    Status                                  Ready
    Priority                                64
    Host name                               awplus-1.6
    Stack port1.6.1 status                  Learnt neighbor 2.6, connected port2.6.1
    Stack port1.6.2 status                  Learnt neighbor 2.6, connected port2.6.2
    Stack port1.6.3 status                  Learnt neighbor 2.5, connected port2.5.3
    Stack port1.6.4 status                  Learnt neighbor 2.5, connected port2.5.4

    Card 2.5:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      2.5
    Pending ID                              -
    MAC address                             eccd.6db3.585b
    Last role change                        Fri Feb 14 07:37:53 2014
    Product type                            AT-SBx81CFC960
    AT-SBx81CFC960 Stacking Ports           Enabled
    Role                                    Backup Member
    Status                                  Ready
    Priority                                128
    Host name                               awplus-2.5
    Stack port2.5.1 status                  Learnt neighbor 1.5, connected port1.5.1
    Stack port2.5.2 status                  Learnt neighbor 1.5, connected port1.5.2
    Stack port2.5.3 status                  Learnt neighbor 1.6, connected port1.6.3
    Stack port2.5.4 status                  Learnt neighbor 1.6, connected port1.6.4

    Card 2.6:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      2.6
    Pending ID                              -
    MAC address                             eccd.6db3.5829
    Last role change                        Fri Feb 14 07:37:54 2014
    Product type                            AT-SBx81CFC960
    AT-SBx81CFC960 Stacking Ports           Enabled
    Role                                    Backup Member
    Status                                  Ready
    Priority                                128
    Host name                               awplus-2.6
    Stack port2.6.1 status                  Learnt neighbor 1.6, connected port1.6.1
    Stack port2.6.2 status                  Learnt neighbor 1.6, connected port1.6.2
    Stack port2.6.3 status                  Learnt neighbor 1.5, connected port1.5.3
    Stack port2.6.4 status                  Learnt neighbor 1.5, connected port1.5.4

表 2
Stack Statusセクション
VCSグループ全体の状態が表示される
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Management VLAN ID | VCS管理用VLAN ID
Management VLAN subnet address | VCS管理用サブネットのネットワークIPアドレス（/27）
Virtual Chassis ID | バーチャルシャーシID
Virtual MAC address | バーチャルMACアドレス機能有効時はバーチャルMACアドレスが表示される。無効時はDisabledと表示される
Stack member Xセクション
各メンバーの状態がコントロールファブリックカード（CFC）ごとに表示される。XはメンバーID
ID | スタックメンバーIDとコントロールファブリックカード（CFC）のスロット番号
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Last role change | 該当メンバーの役割が最後に変更された日時
Product type | 該当コントロールファブリックカードの機種名
AT-SBx81CFC960 Stacking Ports | コントロールファブリックカードAT-SBx81CFC960のSFP/SFP+ポートの状態。Enabled（VCS機能が有効化されており、SFP/SFP+ポートはスタックポートとして使用可能）、Disabled（VCS機能が無効化されており、SFP/SFP+ポートはスイッチポートとして使用可能）のいずれか
Role | CFCの役割。Active CFC（アクティブCFC。VCSグループ内において、アクティブCFCを持つメンバーがマスターシャーシとなる）、Backup Member（スタンバイCFC）、Provisioned（該当CFCの機種が事前設定されている）のいずれか
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Host name | ホスト名
Stack portX.Y.Z status | スタックポートのステータス（X.Y.Zはポート番号）。Down（リンクダウン）、Neighbor incompatible（対向メンバーと自装置の間で、機種、バージョン、ライセンスが一致していない）、Discovering neighbor（対向メンバーを探索中）、Learnt neighbor（対向メンバーを認識済み）のいずれか。「connected portX.Y.Z」は接続先のポート番号を示す

## 注意・補足事項

本コマンドは、コントロールファブリックカードAT-SBx81CFC960を搭載している場合のみ有効。

## 関連コマンド