# vlan-stacking vlan outer-vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] vlan-stacking vlan VLANRANGE outer-vlan <2-4094>`

## コマンド説明

VLANベースのダブルタグVLANにおいて、内部VLAN（内側タグ）と外部VAN（外側タグ）のマッピングを行う。
no形式で実行すると、内部VLAN（内側タグ）と外部VAN（外側タグ）のマッピングを削除する。

## パラメーター

`VLANRANGE`
  内部VLAN ID（内側タグ）を指定。2～4094の範囲から指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能
`outer-vlan <2-4094>`
  外部VLAN ID（外側タグ）

## 注意・補足事項

1つの内部VLAN（内側タグ）に対して複数の外部VLAN（外側タグ）をマッピングすることはできない。詳細はVLANベースのダブルタグVLANを参照ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド