# type chassis active-cfc-fail

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type chassis active-cfc-fail`

## コマンド説明

シャーシアクティブCFCフェイルトリガーを作成する。
シャーシアクティブCFCフェイルトリガーは次のときに起動される。

- 障害によってスタンバイがアクティブに昇格したとき、新アクティブで起動
- シャーシからコントロールファブリックカードが取り外されたとき

## 使用例

コントロールファブリックカードのアクティブ切り替え発生時に起動するトリガー「7」を作成する。

    awplus(config)# trigger 7
    awplus(config-trigger)# type chassis active-cfc-fail

## コマンドツリー

## 関連コマンド