# show bfd interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / BFD

## 構文

コマンド構文

`> show bfd interface [IFNAME]`

## コマンド説明

指定したインターフェースのBFD情報を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show bfd interface port1.1.2
    Interface:                    port1.1.2
    Interval:                     200ms
    Multiplier:                   6
    Local State:                  UP
    Remote Session State:         UP
    Combined Session State:       OK
    Remote Detection Multiplier:  3
    Local Discriminator:          0x9c302dcf
    Remote Discriminator:         0x32340eb8
    Negotiated TX Interval:       500ms
    Negotiated RX Interval:       500ms
    Packet TX Count:              43
    Packet RX Count:              42

## 注意・補足事項

BFDが有効なポートで障害を検出しても、show interfaceコマンドによる障害の確認はできません。BFDに関する確認はshow bfdコマンドで行ってください。