# show ipv6 rip

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 rip [vrf VRFNAME|global] [database]`

## コマンド説明

RIPng経路表を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`database`
  特に意味はない。指定してもしなくても同じ

## 使用例

    awplus> show ipv6 rip

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    R  2001:db8:3c:10::/64         fe80::200:f4ff:fe27:2c74  vlan20     2   0 02:59
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan20     1   0
    R  2001:db8:3c:40::/64         fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:34
    R  2001:db8:3c:50::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:35
    R  2001:db8:3c:60::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:34
    R  2001:db8:3c:70::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     3   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     3   0 02:34
    R  2001:db8:3c:80::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     4   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     4   0 02:34
    R  2001:db8:3c:90::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     4   0 02:35
                                   fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     4   0 02:34

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## 関連コマンド