# 設定例集#51: ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるIPsec接続

通常、インターネットVPNを構築するためには、少なくとも1つの拠点に固定グローバルIPアドレスが必要ですが、ダイナミックDNSサービスを利用すれば、VPNの接続先をIPアドレスではなく、ダイナミックDNSサービスサイトに登録したホスト名（FQDN）で指定できるようになります。これにより、すべての拠点が動的IPアドレスの場合でも、インターネットVPNを構築できるようになります。
ダイナミックDNSは、ダイナミックDNSサーバー（以下、サーバー）とダイナミックDNSクライアント（以下、クライアント）で構成されます。この設定例では、サーバーがダイナミックDNSサービスによって提供されていることを前提にします。クライアントは、ルーターのダイナミックDNSクライアント機能を使用します。
ルーターは起動時に自身のWAN側インターフェース情報（IPアドレス、FQDN）をサーバーに登録します。そして、その後IPアドレスが変更されたときには、自動的に登録アドレスを更新します。これにより、サーバーはつねにルーターのホスト名に対応する最新のIPアドレスを保持することができます。
Note

ダイナミックDNSサービスに障害が発生した場合、IPsec VPNの確立が行えない場合があります。信頼性が必要とされるネットワークでは、固定IPアドレス契約の利用をご検討ください。

Note

検証済みダイナミックDNSサービスは弊社ホームページをご確認ください。

## 構成

| ルーターA | ルーターB
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP） | 動的割り当て（IPCP）
DNSサーバー | 自動取得（IPCP） | 自動取得（IPCP）
接続形態 | 端末型 | 端末型
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 接続時にISP-Aから取得 | 接続時にISP-Bから取得
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン | IKEv2
ローカルID | test1.example.com | test2.example.com
リモートID | test2.example.com | test1.example.com
ダイナミックDNSサーバー情報
サーバーのFQDN | members.example.com | members.example.com
サーバーのTCPポート番号 | 443 | 443
ダイナミックDNSクライアント情報
サーバー接続用ユーザー名 | test | test
サーバー接続用パスワード | test | test
ホスト名 | test1.example.com | test2.example.com
IPアドレスを登録するインターフェース | ppp0 | ppp0

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

Note

ルーターA、Bが使用するホスト名やダイナミックDNSサーバーにアクセスするためのアカウントは、あらかじめ取得してあるものとします。
ホスト名やアカウントの取得については、ダイナミックDNSサービスの利用開始手順をご覧ください。

上記構成図において、PC1からPC2への通信が開始されるまでの流れは次のようになります。
◆通常時

1. ルーターA、Bは、自身のIPアドレスの登録先であるダイナミックDNSサーバー「members.example.com」のIPアドレスを知るため、ISP接続時に通知されたDNSサーバーに名前解決を要求します。また、トリガー「3」により、IPsec VPNの接続先である対向ルーターのホスト名解決とISAKMP SAの削除を1分間隔で実行します。
2. 解決したIPアドレス宛てにアップデートパケット（HTTPS）を送信し、自身のIPアドレスをダイナミックDNSサーバーに登録します。
3. PC1 → PC2の通信が発生すると、IPsec VPNの接続先である対向ルーター「test2.example.com」のIPアドレスを知るため、ISP接続時に通知されたDNSサーバーに名前解決を要求します。
4. 名前解決後、取得したIPアドレスに対してIPsecの接続を開始します。
5. IPsec接続が完了すると、PingポーリングがUPし、トリガー「3」が無効化されます。

◆ルーターA 障害 復旧時

1. ルーターA、BでPingポーリングがDOWNすると、トリガー「3」が有効化され、IPsec VPNの接続先である対向ルーターのホスト名解決とISAKMP SAの削除を1分間隔で実行します。
2. ルーターAは、自身のIPアドレスの登録先であるダイナミックDNSサーバー「members.example.com」のIPアドレスを知るため、ISP接続時に通知されたDNSサーバーに名前解決を要求します。
3. 解決したIPアドレス宛てにアップデートパケット（HTTPS）を送信し、自身のIPアドレスをダイナミックDNSサーバーに登録します。
4. PC1 → PC2の通信が発生すると、IPsec VPNの接続先である対向ルーター「test2.example.com」のIPアドレスを知るため、ISP接続時に通知されたDNSサーバーに名前解決を要求します。
5. 名前解決後、取得したIPアドレスに対してIPsecの接続を開始します。
6. IPsec接続が完了すると、ルーターA、BでPingポーリングがUPし、トリガー「3」が無効化されます。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. ダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ddns enableコマンドを使います。
   ダイナミックDNSクライアント機能の詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。

       ddns enable

3. ダイナミックDNSサービス固有の設定を行います。これには、ddns-update-methodコマンドでDDNSアップデートメソッドモードに入り、update-url、host-name、username、password、update-interval、retry-intervalの各コマンドで具体的なパラメーターを設定します。
   ※クエリーパラメーターの開始を表す「`?`」をCLIから入力するには、`Ctrl/V` キーを入力してから `?` を入力してください。単に `?` を入力するとCLIヘルプが表示されてしまうためご注意ください。

       ddns-update-method example
        update-url https://<USERNAME>:<PASSWORD>@members.example.com/nic/update?SYSTEM=dyndns&hostname=<HOST-NAME>&myip=<IPADDRESS>
        host-name test1.example.com
        username test
        password test
        update-interval 60
        retry-interval 1 maximum-retries 5

4. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

5. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・ダイナミックDNSクライアント機能によるIPアドレスの登録（ip ddns-update-method）
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ip ddns-update-method example
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.0/30

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   これには、前記コマンドに加え、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 80 - ダイナミックDNSサーバーにアクセスしてIPアドレスを登録するため、本製品のWAN側インターフェースから外部へのHTTPS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。
    ここでは、ダイナミックDNSサービスによって登録されたホスト名（FQDN）で対向ルーターを指定しています。

        crypto isakmp key secret hostname test2.example.com

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ここでは、ダイナミックDNSサービスによって登録されたホスト名（FQDN）で対向装置のアドレスと自装置、対向装置のIDを指定しています。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおける自装置ID（ローカルID）（tunnel local name）
    ・トンネルインターフェースにおける対向装置ID（リモートID）（tunnel remote name）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination test2.example.com
         tunnel local name test1.example.com
         tunnel remote name test2.example.com
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. トンネルインターフェース tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.2
         active

16. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、trigger 3を作成することで 1分おきに FQDN での再接続を試みる periodic-update.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、trigger 3を削除することで 1分おきの再接続を停止する periodic-update-delete.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 3 - ISAKMP SA を強制的に削除し、対向ルーターのFQDNを解決した上で再接続を試みる host-change.scpスクリプトを1分おきに実行する（trigger 1によって作成・起動され、trigger 2によって削除・停止される）
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 periodic-update.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 periodic-update-delete.scp
        trigger 3
         type periodic 1
         script 1 host-change.scp

17. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

18. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

19. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. ダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ddns enableコマンドを使います。
   ダイナミックDNSクライアント機能の詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。

       ddns enable

3. ダイナミックDNSサービス固有の設定を行います。これには、ddns-update-methodコマンドでDDNSアップデートメソッドモードに入り、update-url、host-name、username、password、update-interval、retry-intervalの各コマンドで具体的なパラメーターを設定します。
   ※クエリーパラメーターの開始を表す「`?`」をCLIから入力するには、`Ctrl/V` キーを入力してから `?` を入力してください。単に `?` を入力するとCLIヘルプが表示されてしまうためご注意ください。

       ddns-update-method example
        update-url https://<USERNAME>:<PASSWORD>@members.example.com/nic/update?SYSTEM=dyndns&hostname=<HOST-NAME>&myip=<IPADDRESS>
        host-name test2.example.com
        username test
        password test
        update-interval 60
        retry-interval 10 maximum-retries 5

4. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

5. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・ダイナミックDNSクライアント機能によるIPアドレスの登録（ip ddns-update-method）
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ip ddns-update-method example
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.20.1/24

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.10.0/24 interface tunnel0
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.0/30

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   これには、前記コマンドに加え、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 80 - ダイナミックDNSサーバーにアクセスしてIPアドレスを登録するため、本製品のWAN側インターフェースから外部へのHTTPS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。
    ここでは、ダイナミックDNSサービスによって登録されたホスト名（FQDN）で対向ルーターを指定しています。

        crypto isakmp key secret hostname test1.example.com

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ここでは、ダイナミックDNSサービスによって登録されたホスト名（FQDN）で対向装置のアドレスと自装置、対向装置のIDを指定しています。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおける自装置ID（ローカルID）（tunnel local name）
    ・トンネルインターフェースにおける対向装置ID（リモートID）（tunnel remote name）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination test1.example.com
         tunnel local name test2.example.com
         tunnel remote name test1.example.com
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. トンネルインターフェース tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.1
         active

16. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、trigger 3を作成することで 1分おきに FQDN での再接続を試みる periodic-update.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、trigger 3を削除することで 1分おきの再接続を停止する periodic-update-delete.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 3 - ISAKMP SA を強制的に削除し、対向ルーターのFQDNを解決した上で再接続を試みる host-change.scpスクリプトを1分おきに実行する（trigger 1によって作成・起動され、trigger 2によって削除・停止される）
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 periodic-update.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 periodic-update-delete.scp
        trigger 3
         type periodic 1
         script 1 host-change.scp

17. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターAのLAN側（192.168.10.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

18. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

19. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ddns enable
    !
    ddns-update-method example
     update-url https://<USERNAME>:<PASSWORD>@members.example.com/nic/update?SYSTEM=dyndns&hostname=<HOST-NAME>&myip=<IPADDRESS>
     host-name test1.example.com
     username test
     password test
     update-interval 60
     retry-interval 1 maximum-retries 5
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ip ddns-update-method example
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret hostname test2.example.com
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination test2.example.com
     tunnel local name test1.example.com
     tunnel remote name test2.example.com
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.2
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 periodic-update.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 periodic-update-delete.scp
    trigger 3
     type periodic 1
     script 1 host-change.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ddns enable
    !
    ddns-update-method example
     update-url https://<USERNAME>:<PASSWORD>@members.example.com/nic/update?SYSTEM=dyndns&hostname=<HOST-NAME>&myip=<IPADDRESS>
     host-name test2.example.com
     username test
     password test
     update-interval 60
     retry-interval 10 maximum-retries 5
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ip ddns-update-method example
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.10.0/24 interface tunnel0
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret hostname test1.example.com
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination test1.example.com
     tunnel local name test2.example.com
     tunnel remote name test1.example.com
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.1
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 periodic-update.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 periodic-update-delete.scp
    trigger 3
     type periodic 1
     script 1 host-change.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターAのトリガースクリプト

periodic-update.scp

    enable
    con t
    trigger 3
    active
    end

periodic-update-delete.scp

    enable
    con t
    trigger 3
    no active
    end

host-change.scp

    enable
    clear isakmp sa peer test2.example.com force
    con t
    int tunnel0
    tunnel destination test2.example.com
    end

## ルーターBのトリガースクリプト

periodic-update.scp

    enable
    con t
    trigger 3
    active
    end

periodic-update-delete.scp

    enable
    con t
    trigger 3
    no active
    end

host-change.scp

    enable
    clear isakmp sa peer test1.example.com force
    con t
    int tunnel0
    tunnel destination test1.example.com
    end