# spanning-tree portfast bpdu-filter

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-filter {enable|disable|default}`

`(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-filter`

## コマンド説明

（RSTP）対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を有効または無効にする。
defaultを指定した場合、および、no形式で実行した場合は、スイッチポート固有のBPDUフィルター設定を初期値、すなわち、「default」に戻す。
BPDUフィルター機能が有効なエッジポートではBPDUを送受信しない。
なお、本コマンドによる有効・無効の設定は、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンドによる全体設定よりも優先される。本コマンドによる設定が「default」の場合は、全体設定が使用される。

## パラメーター

`enable`
  対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を有効にする
`disable`
  対象スイッチポートでBPDUフィルター機能を無効にする
`default`
  全体設定（グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンド）にしたがう。初期値

## 使用例

システム全体ではBPDUフィルター機能を有効化するが、ポート1.0.8だけは例外的にBPDUフィルター機能を無効にする。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-filter
    awplus(config)# interface port1.0.8
    awplus(config-if)# spanning-tree portfast bpdu-filter disable

ポート1.0.8固有のBPDUフィルター設定を削除して、全体設定にしたがって動作するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.8
    awplus(config-if)# no spanning-tree portfast bpdu-filter

## 注意・補足事項

BPDUフィルターはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
システム全体でBPDUガード機能が有効に設定されている場合、本コマンドを実行してもBPDUフィルター機能は動作しない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド