# server

モード
  サーバーグループモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-sg)# [no] server SERVER [vrf VRFNAME] [auth-port <0-65535>] [acct-port <0-65535>]`

## コマンド説明

対象認証サーバーグループにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は認証サーバーグループからRADIUSサーバーを削除する。
本コマンドで指定するRADIUSサーバーは、あらかじめradius-server hostコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|HOSTNAME}`
  RADIUSサーバーのIPアドレスまたはホスト名
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`auth-port <0-65535>`
  RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること
`acct-port <0-65535>`
  RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること

## 注意・補足事項

RADIUSサーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するRADIUSサーバーを複数設定することはサポート対象外。
無線LANコントローラー機能では、管理下のアクセスポイント（AP）が無線クライアント認証（WPAエンタープライズ）に使用するRADIUSサーバーを指定するために、本コマンドを流用している。
無線LANコントローラー機能における本コマンドの設定方法については、「設定例集」/「無線LANコントローラー（CLI編）」、「設定例集」/「無線LANコントローラー（GUI編）」、radius accounting groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）、radius authentication groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド