# ip address

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip address A.B.C.D/M [secondary] [label TEXTLINE]`

`(config-if)# no ip address`

## コマンド説明

対象インターフェースにIPアドレスを設定する。
no形式でIPアドレスを指定した場合は、該当インターフェースから指定したIPアドレスを削除する（ただし、labelパラメーターを指定した場合はラベルだけを削除する）。
no形式でIPアドレスを指定しなかった場合は、該当インターフェースからすべてのIPアドレス設定を削除する。
各インターフェースには、プライマリーアドレス1個と、セカンダリーアドレス複数個を設定できる。
プライマリーアドレスがすでに設定されている状態で、再度プライマリーアドレスを指定した場合、プライマリーアドレスは新しいアドレスに置き換えられる。
セカンダリーアドレスを追加するためには、あらかじめプライマリーアドレスの設定が必要。また、プライマリーアドレスを削除もしくは変更する場合はセカンダリーアドレスを削除してから行うこと。

## パラメーター

`A.B.C.D/M`
  IPアドレスとマスク長をスラッシュ区切りで指定する
`secondary`
  指定したアドレスをセカンダリーIPアドレスとして設定する場合、および、no形式でセカンダリーIPアドレスを削除する場合に指定する。本キーワードを指定しなかった場合は、プライマリーアドレスの指定となる
`label TEXTLINE`
  IPアドレスにラベル（メモ）を付けたい場合、および、no形式でラベルを削除したい場合に指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（本パラメーターはコマンドラインの最後に指定すること）。ラベルはshow interfaceコマンドで「IPv4 address」欄の行末に表示される

## 使用例

vlan10にプライマリーIPアドレス192.168.10.1/24を設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24

vlan10にプライマリーIPアドレス192.168.10.1/24を設定し、さらにセカンダリーIPアドレス192.168.11.1/24と192.168.12.1/24を設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip address 192.168.10.1/24
    awplus(config-if)# ip address 192.168.11.1/24 secondary
    awplus(config-if)# ip address 192.168.12.1/24 secondary

vlan10からすべてのIPアドレスを削除する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# no ip address

## 注意・補足事項

複数のインターフェースに同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできない。たとえば、vlan10にIPアドレス192.168.10.1/24を割り当てた場合、192.168.10.2～192.168.10.254の範囲は同一IPサブネットになるため、この範囲を他のインターフェース（たとえばvlan20）に割り当てることはできない。
ただし、同一インターフェース上のプライマリーアドレス・セカンダリーアドレスの間であれば、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることができる。
172.31.0.0/16のIPアドレスはAMFマネージメントサブネットのIPアドレス空間として使用しているため、割り当てることはできない。なお、サブネットは atmf management subnetコマンドで変更可能。
トンネルインターフェースにIPv4アドレスを設定する場合のサブネットマスク長は30ビット以下を推奨。トンネルインターフェースのIPアドレスを「ip address 192.168.254.1/32」のように32ビットマスクで設定することも可能だが、トンネルインターフェース上でOSPFなどの経路制御プロトコルを動作させる場合は、ホストアドレスを複数取れる30ビット以下のサブネットマスクを設定する必要があるため。
eth、vlan、bridgeインターフェースのみ、31ビットマスクのサブネットを設定可能です。
31ビットマスクのサブネットについての注意事項は以下の通りです。

- 設定時に次のログが表示されますが、正常動作であり問題ありません。

      Warning: use /31 mask on non point-to-point interface cautiously

- 31ビットマスクのサブネットはDHCPプールの対象として設定可能です。
- 31ビットマスクのサブネットはRIPv1未サポートです。

Ethernetインターフェース（ethX）のみ、DHCPクライアント機能有効時にセカンダリーアドレスの固定設定が可能。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip address dhcp
    awplus(config-if)# ip address 192.168.1.1/24 secondary

## コマンドツリー

## 関連コマンド