# egress interface

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# egress interface IFNAME`

`(config-linkmon-probe)# no egress interface`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブにおける調査パケットの送出インターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は送出インターフェースの設定を削除する。
初期状態は未設定。
調査パケットの送信先（destination）への経路が複数存在している場合は、プローブごとに本コマンドで送出インターフェースを明示的に設定する必要がある。
未設定時は、通常の転送判断にしたがいシステムが送出インターフェースを自動選択する。
また、本コマンドで指定するインターフェースは装置上に設定済みかつ稼働状態になっている必要がある。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。PPPインターフェース、トンネルインターフェース、802.1Qトンネルサブインターフェース、Ethernetインターフェース、802.1Q Ethernetサブインターフェース、VLANインターフェースのみ指定可能

## コマンドツリー

## 関連コマンド