# platform 5g carrier set

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`# platform 5g carrier set NAME`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールが使用する通信事業者設定（PRIファイル）を指定する。

## パラメーター

`NAME`
  通信事業者名。有効な名前はshow 5g carriersコマンドで確認できる（Carrier Name欄）

## 注意・補足事項

本コマンドは別途提供される手順書の指示にしたがってご使用ください。
同手順書は内蔵ワイヤレスWANインターフェース用の新しいファームウェア・PRIファイルのリリース時に弊社ホームページで公開予定です。
本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

## 関連コマンド