# spanning-tree forward-time

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree forward-time <4-30>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

## コマンド説明

フォワードディレイタイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<4-30>`
  フォワードディレイタイム。ルートブリッジのポートがフォワーディング状態に遷移するまでの時間を調整するためのパラメーター。STPにおいては、ルートブリッジ内のポートがリスニングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの時間（秒）を示す。RSTPにおいては、ディスカーディングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの最大時間（秒）を示す。初期値は15秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド