# default log

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`(config)# default log DESTINATION`

## コマンド説明

指定したログ出力先に関する各種設定を初期値に戻す。

## パラメーター

`DESTINATION`
  ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、logコマンドで定義済みの出力先を指定すること
  `buffered`
    ランタイムメモリー。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel notices（noticesレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
  `permanent`
    フラッシュメモリー。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel warnings（warningsレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
  `monitor`
    ターミナルモニター。メッセージフィルターはlevel debugging（すべてのメッセージを出力）に戻る。monitorログは有効・無効といった状態を持たないが、monitorログに出力されたメッセージを見るには、terminal monitorコマンドでターミナルモニターを有効にする必要がある
  `console`
    コンソール＋仮想端末。メッセージフィルターはlevel critical（criticalレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
  `host {A.B.C.D|X:X::X:X}`
    syslogサーバー。グローバルVRFインスタンス上のsyslogサーバーのみ指定可能。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る
  `email TOADDRESS`
    電子メールアドレス。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る
  `external`
    外部メディア（USBメモリー・SDHCカード）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）

## 使用例

bufferedログの保存メッセージ量とメッセージフィルターを初期値に戻す。

    awplus(config)# default log buffered

## コマンドツリー

## 関連コマンド