# network-mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# network-mode {3g-only|4g-only|auto}`

`(config-if)# no network-mode`

## コマンド説明

USB型データ通信端末（cellular0）が使用するモバイル回線の種別（動作モード）を指定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻す。
初期状態は未設定（USB型データ通信端末のデフォルトモードで動作する）。

## パラメーター

`3g-only`
  3G回線を使用（3Gオンリーモード）
`4g-only`
  4G回線を使用（4Gオンリーモード）
`auto`
  3G、4G回線から自動選択（オートモード）

## 注意・補足事項

本コマンドは下記のUSB型データ通信端末でのみサポート。他の端末を使用している場合は本コマンドを設定しないこと。

- ネクス、エヌ・ティ・ティ・ドコモ、NTTコミュニケーションズ UX302NC-R
- NTTコミュニケーションズ UX302NC
- 富士ソフト FS040U

本コマンドで指定した回線設定（動作モード）はPPP接続の開始時にUSBデータ通信端末に設定される。PPP接続開始後に本コマンドを実行すると自動的にPPPインターフェースが再起動され、新しい回線設定でPPPの再接続が行われる。
本コマンドはAT-AR4050S、AT-AR3050Sでのみ有効（AT-AR4050S-5GはUSB型データ通信端末をサポートしないため）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド