# show 5g sim

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`> show 5g sim [detail]`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールの各SIMスロットの状態と設定を表示する。

## パラメーター

`detail`
  現在使用中のSIMスロットに関する詳細な情報を表示する

## 使用例

    awplus> show 5g sim

    SIM Status:

    Slot 1 is                          : Present
    Slot 1 administrative state        : Up
    Slot 1 present, up and configured  : Yes
    Slot 1 is                          : Active

    Slot 1 APN                         : spmode
    Slot 1 APN name                    : spmode.ne.jp
    Slot 1 User name                   : Not Set
    Slot 1 Password                    : Not Set
    Slot 1 Authentication type         : Not Set
    Slot 1 Packet data protocol type   : ipv4v6
    Slot 1 Transmit mode               : LTE and NR5G only (4g-5g)
    Slot 1 Default carrier             : DOCOMO

    Slot 2 is                          : Empty
    Slot 2 administrative state        : Down
    Slot 2 present, up and configured  : No
    Slot 2 is                          : Invalid

    SIM Failover Interval              : 300 seconds
    Network is running                 : True

    awplus# show 5g sim detail

    Current SIM Details:

    Slot 1 is : Present
    Slot 1 administrative state : Up
    Slot 1 present, up and configured : Yes
    Slot 1 is : Active

    Slot 1 APN : spmode
    Slot 1 APN name : spmode.ne.jp
    Slot 1 User name : Not Set
    Slot 1 Password : Not Set
    Slot 1 Authentication type : Not Set
    Slot 1 Packet data protocol type : ipv4v6
    Slot 1 Transmit mode : LTE and NR5G only (4g-5g)
    Slot 1 Carrier name : docomo
    Slot 1 ICCID : 8981101025451966913

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

## 関連コマンド