# circuit-failover

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# circuit-failover IFNAME <1-253>`

`(config-router)# no circuit-failover [IFNAME]`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターの動作に不可欠なインターフェース（WANやバックボーン接続用のインターフェースなど）を監視対象インターフェースとして設定する。
no形式でインターフェースを指定した場合は、指定した監視対象インターフェースの設定を削除する。
no形式でインターフェースを指定しなかった場合は、対象バーチャルルーターに関連付けられたすべての監視対象インターフェースを削除する。
監視対象のインターフェースがダウンすると、対象バーチャルルーターの優先度が引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する。

## パラメーター

`IFNAME`
  監視対象のインターフェース名。WANポート（eth1、eth2）、PPP、VLAN、スイッチポートを指定可能。通常はWANやバックボーンに接続するインターフェース（アップリンクインターフェース）を指定する。対象バーチャルルーターとしてのサービスを提供しているインターフェース（router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したVLANインターフェース）とは別のインターフェースを指定すること
`<1-253>`
  バーチャルルーター優先度の減算値。IFNAMEで指定した監視対象インターフェースがダウンした場合、対象バーチャルルーターの優先度は、ここで指定した値だけ引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する

## 使用例

HAモードのバーチャルルーター「10」において、他装置のバイパスポート経由でWANに接続しているeth1がダウンした場合に、vlan10上のバーチャルルーター（VRID=10）の優先度を2だけ引き下げるよう設定する。

    awplus(config)# router vrrp 10 vlan10
    awplus(config-router)# virtual-ip 192.168.10.32 backup
    awplus(config-router)# priority 101
    awplus(config-router)# circuit-failover eth1 2

監視対象インターフェースのvlan200がダウンした場合に、vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）の優先度を2だけ引き下げるよう設定する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup
    awplus(config-router)# priority 101
    awplus(config-router)# circuit-failover vlan200 2

監視対象インターフェースの設定を削除する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)# no circuit-failover

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。
1つのバーチャルルーターには最大32個まで監視対象インターフェースを設定できる。
HAモード（ha associate）使用時、WANポート（ethX）・バイパスポート間の障害発生時にマスタールーターを切り替えるためには、バイパスポート経由でWAN接続している側の装置で、WANポート（ethX）を監視対象インターフェースに設定する。ただし、監視対象インターフェースがダウンした場合、マスタールーターの切り替えと同時に新しいマスタールーターのバイパスポートが閉じられるため、WANポート・バイパスポート間の接続が復旧しても、元のマスタールーターへの自動復旧はできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド