# show boot

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# show boot`

## コマンド説明

起動時にロードされるファームウェアとコンフィグファイルの情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show boot
    Boot configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Current software   : AR4050S-5.5.6-0.1.rel
    Current boot image : flash:/AR4050S-5.5.6-0.1.rel (file exists)
    Backup  boot image : Not set
    Default boot config: flash:/default.cfg
    Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)
    Backup  boot config: Not set
    Autoboot status    : disabled
    Boot Security Level: none

表 1
Current software | 現在実際にロードされているファームウェアのイメージファイル
Current boot image | 次の通常起動時にロードされる通常用ファームウェアのイメージファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示し、存在しているときは「(file exists)」、存在しないときは「(file not found)」と表示される。未設定時はNot setと表示される
Backup boot image | 次の緊急起動時にロードされるバックアップ用ファームウェアのイメージファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示し、存在しているときは「(file exists)」、存在しないときは「(file not found)」と表示される。未設定時はNot setと表示される
Default boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイルの初期値。これは固定値なので、つねに「flash:/default.cfg」が表示される。boot config-fileコマンドで実体ファイルを変更していない場合、スタートアップコンフィグに対する参照・変更などの操作は、実際にはこのファイルに対して行われる
Current boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイルの現在値。次の起動時にはここに表示されているコンフィグファイルが読み込まれる。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示し、存在しているときは「(file exists)」、存在しないときは「(file not found)」と表示される
Backup boot config | バックアップ用起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイルの現在値。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示し、存在しているときは「(file exists)」、存在しないときは「(file not found)」と表示される。未設定時はNot setと表示される
Autoboot status | オートブート機能のステータス。enabled（有効）またはdisabled（無効）
Boot Security Level | 未サポート

## 関連コマンド