# create autoboot

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# create autoboot {card|usb}`

## コマンド説明

指定した外部メディア（SDHCカードまたはUSBメモリー）上にSDHCカード/USBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）を作成する。
本コマンドを実行すると、SDHCカード/USBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）、装置の起動ファームウェアイメージファイル、起動時コンフィグファイルが、指定したメディア上に自動的に保存される。

## パラメーター

`card`
  SDHCカード上に設定ファイルを作成する
`usb`
  USBメモリー上に設定ファイルを作成する

## 使用例

    awplus# create autoboot usb

## 注意・補足事項

AT-AR4050S-5GはUSBポートのみで、SDHCカードスロットは備えていない。
SDHCカード/USBメモリーに空き容量がない状態で本コマンドを実行するとエラーメッセージが表示され、その後別のSDHCカード/USBメモリーを使用しようとしても、正しくディレクトリーが読み取れなくなる。エラーメッセージ出力後に別のSDHCカード/USBメモリーを使う際は、一度本体を再起動してから使用すること。なお、同一のSDHCカード/USBメモリーを使用する場合は問題ない。

## 関連コマンド