# local-subaddress

モード
  L2TPトンネルモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv2

## 構文

コマンド構文

`(config-l2tp-tunnel)# local-subaddress NAME`

`(config-l2tp-tunnel)# no local-subaddress`

## コマンド説明

対象L2TPトンネルで使用するローカル側L2TPコール名を指定する。
no形式で実行した場合はローカル側L2TPコール名を未指定に戻す。
L2TPコール名は、弊社AlliedWareルーター（AR570S、AR415Sなど）とL2TP接続するときに必要な設定情報で、AlliedWareルーターのADD L2TP CALL設定と対になるように設定する。

## パラメーター

`NAME`
  ローカル側L2TPコール名

## コマンドツリー

## 関連コマンド