# 設定例集#33: PPPoE接続環境におけるYAMAHA RTXシリーズとの2点間IPsec VPN

PPPoEでインターネットに接続している拠点間をIPsecで結ぶVPN構築例です。
インターネットサービスプロバイダー（以下 ISP）から固定IPアドレスが割り当てられるルーター間をIPsec（ESP）トンネルで接続します。
この例では対向ルーターとしてYAMAHA RTX1210を想定しています。
Note

本設定例は、IKEv1を利用したIPsec VPNの一構成例であり、YAMAHA RTXシリーズとの接続性を保証するものではありません。

Note

以下に述べる手順は一例です。使用するファームウェアのバージョンなどによっては、以下の手順で接続できない可能性もあります。詳しくは、各製品のマニュアルなどをご参照ください。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （RTX1210）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | LAN2
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター | 0.0.0.0/0（デフォルト） | なし
リモートセレクター | 0.0.0.0/0（デフォルト） | なし
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Mainモード
アルゴリズム | AES128 / SHA256 / Group2
ローカルID | 始点アドレス（デフォルト） | 始点アドレス
SA有効期間 | 1時間
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA256

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

本構成における設定のポイントは、次のとおりです。

- ルーターA、Bともに固定IPアドレスを持つので、どちらからでも通信を開始できます。
- LAN側端末からインターネットへのアクセスは、ルーターA、BともにVPNを介さず直接ルーティングします。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（本製品）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address 10.0.0.1/32
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10, 20 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 60 - 内部から外部への通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 20 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit any from private to private
        rule 60 permit any from private to public
        protect

10. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

12. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         lifetime seconds 3600
         transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128

13. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・IKEバージョン（version）
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto isakmp profile isakmp1
         version 1 mode main
         lifetime 3600
         transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2

14. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

        crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1

15. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 192.168.100.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

16. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

17. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターB（RTX1210）の設定

Note

RTX1210の設定に関する詳細は、RTX1210のドキュメントをご参照ください。

- PPP設定

      pp select 1
       pp always-on on
       pppoe use lan2
       pp auth accept pap chap
       pp auth myname user@isp2 isppasswd2
       ppp lcp mru on 1454
       ppp ccp type none
       ip pp address 10.0.0.2/32
       ip pp mtu 1454
       ip pp secure filter in 1010 1020 1030 1040
       ip pp secure filter out 3000
       ip pp nat descriptor 1
       pp enable 1

- LAN側インターフェース設定

      ip lan1 address 192.168.20.1/24

- フィルター設定

      ip filter source-route on
      ip filter directed-broadcast on
      ip filter 1010 pass * 192.168.20.0/24 icmp
      ip filter 1020 pass 10.0.0.1 * udp * 500
      ip filter 1030 pass 10.0.0.1 * esp
      ip filter 1040 pass 10.0.0.1 * udp * 4500
      ip filter 3000 pass * *

- NAT設定

      nat descriptor type 1 masquerade
      nat descriptor address outer 1 10.0.0.2
      nat descriptor address inner 1 10.0.0.2 192.168.20.1-192.168.20.254
      nat descriptor masquerade static 1 1 10.0.0.2 udp 500
      nat descriptor masquerade static 1 2 10.0.0.2 esp
      nat descriptor masquerade static 1 3 10.0.0.2 udp 4500

- IKE、IPsec設定

      tunnel select 1
       ipsec tunnel 101
        ipsec sa policy 101 1 esp aes-cbc sha256-hmac
        ipsec ike duration ipsec-sa 1 3600
        ipsec ike duration isakmp-sa 1 3600
        ipsec ike encryption 1 aes-cbc
        ipsec ike group 1 modp1024
        ipsec ike hash 1 sha256
        ipsec ike keepalive use 1 on dpd
        ipsec ike local address 1 10.0.0.2
        ipsec ike local id 1 0.0.0.0/0
        ipsec ike nat-traversal 1 on
        ipsec ike pre-shared-key 1 text secret
        ipsec ike remote address 1 10.0.0.1
        ipsec ike remote id 1 0.0.0.0/0
       tunnel enable 1
      ipsec auto refresh on

- ルート設定

      ip route default gateway pp 1
      ip route 192.168.10.0/24 gateway tunnel 1

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address 10.0.0.1/32
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     lifetime seconds 3600
     transform 1 protocol esp integrity SHA256 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode main
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1
    !
    interface tunnel0
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 192.168.100.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    end

## 備考：ルーターA（本製品）のIPアドレスが不定な場合

ルーターA（本製品）のWAN側IPアドレスが不定（動的割り当て）の場合、IPsec VPNの設定をどのように変更すればよいか説明します。

| ルーターA （本製品） | ルーターB （RTX1210）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP） | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | LAN2
WAN側（ppp0）IPアドレス | 接続時にISPから取得 | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター | 192.168.10.0/24 | なし
リモートセレクター | 192.168.20.0/24 | なし
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Aggressiveモード
アルゴリズム | AES128 / SHA256 / Group2
ローカルID | client | 始点アドレス
SA有効期間 | 1時間
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA256

ルーターAのIPアドレスが不定な構成における設定のポイントは、次のとおりです。

- ルーターAのアドレスが不定のため、ルーターBからルーターAに接続することはできません。つねにルーターAから接続を開始することになります。
- ルーターAのアドレスが不定なため、IKEフェーズ1ではAggressiveモードを使い、ルーターAのローカルIDとして文字列（名前）を使用します。
- LAN側端末からインターネットへのアクセスは、ルーターA、BともにVPNを介さず直接ルーティングします。

以下、IPsec VPNに関する変更点だけを示します。

### ルーターAの設定変更

IKE交換モード（version）をAggressiveモードに変更します。

    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode aggressive
     lifetime 3600
     transform 1 integrity SHA256 encryption AES128 group 2

トンネルインターフェースの始点アドレス（tunnel source）をインターフェース名（ppp0）に変更し、ローカルID（tunnel local name）を指定します。また、ローカルセレクター（tunnel local selector）、リモートセレクター（tunnel remote selector）を指定します。

    interface tunnel0
     tunnel source ppp0
     tunnel local name client
     tunnel local selector 192.168.10.0/24
     tunnel remote selector 192.168.20.0/24

### ルーターBの設定変更

IPV6CPの使用をOFFに設定します。

    pp select 1
    ppp ipv6cp use off

IPsec SAポリシーのローカルIDとリモートIDを設定します。

    ipsec sa policy 101 1 local-id=192.168.20.0/24 remote-id=192.168.10.0/24

IKEv1 および IKEv2 のペイロードタイプを設定します。

    ipsec ike payload type 1 3

リモートアドレスをANYに設定します。

    ipsec ike remote address 1 any

IPフィルターの送信元アドレスを*に変更します。

    ip filter 1020 pass * * udp * 500
    ip filter 1030 pass * * esp
    ip filter 1040 pass * * udp * 4500