# auth guest-vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth guest-vlan <1-4094>`

`(config-if)# no auth guest-vlan`

## コマンド説明

対象スイッチポートに接続されているSupplicantが未認証、あるいは、認証失敗のときに所属するゲストVLANを指定する。
no形式で実行した場合はゲストVLANの設定を削除する。
初期設定は無指定。
ゲストVLANに所属するSupplicantは、ゲストVLANに割り当てたIPアドレスのサブネット内でのみ通信可能であり、別サブネット宛ての通信はできない。

## パラメーター

`<1-4094>`
  ゲストVLANのVLAN ID

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
ゲストVLANはタグなしポートでのみ使用可能。タグ付きポートでは使用できない。
ローミング認証が有効化されているポートではゲストVLANを使用できない。
ゲストVLANは、ホストモード（auth host-modeコマンド）がSingle-HostモードかMulti-Hostモードの場合のみ有効。Multi-SupplicantモードのポートではゲストVLANを使用できない。
別サブネット宛ての通信を許可するには、auth guest-vlan forwardコマンドを使用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド