# apn(wwan)

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# apn {sim1|sim2} NAME`

`(config-if)# no apn {sim1|sim2}`

## コマンド説明

ワイヤレスWANインターフェース（wwan0）で使用するAPNプロファイルを指定する。
AT-AR4050S-5GはSIMスロットを2つ備えているため、APNプロファイルもSIMスロットごとに指定する。
no形式で実行した場合はAPNプロファイルの指定を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`sim1`
  SIM1スロット
`sim2`
  SIM2スロット
`NAME`
  APNプロファイル名

## 使用例

SIM1スロットではAPNプロファイル「carrier1」を、SIM2スロットではAPNプロファイル「carrier2」を使うよう設定する。

    awplus(config)# interface wwan0
    awplus(config-if)# apn sim1 carrier1
    awplus(config-if)# apn sim2 carrier2

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド