# log enable destination

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# log enable destination {card|usb}`

`(config-wireless)# no log enable`

## コマンド説明

指定した外部メディアに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。
no形式で実行した場合は該当ログの保存を無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`card`
  SDカード
`usb`
  USBメモリー

## 使用例

SDカードに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。

    awplus(config-wireless)# log enable destination sd

## コマンドツリー

## 関連コマンド