# spanning-tree link-type

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# spanning-tree link-type {point-to-point|shared}`

`(config-if)# no spanning-tree link-type`

## コマンド説明

（RSTP）対象スイッチポートのリンクタイプを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

## パラメーター

`point-to-point`
  ポイントツーポイントリンク。ポート上に他のブリッジが1台しか存在しない場合に指定する。該当ポートではフォワーディング状態への高速遷移が有効となる。初期設定
`shared`
  共有リンク。ポート上に複数のブリッジが存在する場合に指定する。該当ポートではフォワーディング状態への高速遷移が無効となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド