# platform 5g update firmware pri

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`# platform 5g update firmware FILENAME pri FILENAME location DIRNAME`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールのファームウェアと通信事業者設定（PRIファイル）をアップデートする。

## パラメーター

`firmware FILENAME`
  ファームウェアイメージファイル名
`pri FILENAME`
  通信事業者設定イメージファイル（PRIファイル）名
`location DIRNAME`
  前記イメージファイルのあるディレクトリー。このディレクトリーにはイメージファイルだけを保存すること。イメージファイル以外のファイルが存在しているとエラーになるため注意

## 使用例

USBメモリー上のwwan/firmwareディレクトリーに格納したファームウェアイメージファイル「SWIX55C_01.07.19.00.cwe」と、通信事業者設定イメージファイル（PRIファイル）「SWIX55C_01.07.19.00_GENERIC_016.010_000.nvu」を使って、ワイヤレスWANモジュールをアップデートする。

    awplus# platform 5g update firmware SWIX55C_01.07.19.00.cwe pri SWIX55C_01.07.19.00_GENERIC_016.010_000.nvu location usb:/wwan/firmware

## 注意・補足事項

本コマンドは別途提供される手順書の指示にしたがってご使用ください。
同手順書は内蔵ワイヤレスWANインターフェース用の新しいファームウェア・PRIファイルのリリース時に弊社ホームページで公開予定です。
本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

## 関連コマンド