# spanning-tree path-cost

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# spanning-tree path-cost <1-200000000>`

`(config-if)# no spanning-tree path-cost`

## コマンド説明

対象スイッチポートのパスコストを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-200000000>`
  パスコスト。ルートブリッジまでのパスに対するポート通過コスト。一般的にはポートの通信速度に応じて設定する。初期値はポート速度によって異なり、2000000（10Mbps時）、200000（100Mbps時）、20000（1Gbps時）、2000（10Gbps時）となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド