# auth two-step order

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth two-step order auth-mac dot1x`

`(config-if)# auth two-step order dot1x auth-mac`

`(config-if)# no auth two-step order`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおける2ステップ認証の実行順序を指定する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証の実行順序を未指定に戻す。
初期設定は未指定。
利用可能な組み合わせは、auth two-step enableコマンドのページを参照。

## パラメーター

`auth-mac dot1x`
  MACベース認証 → 802.1X認証の順に実行する
`dot1x auth-mac`
  802.1X認証 → MACベース認証の順に実行する

## 注意・補足事項

本コマンドで設定を変更すると、対象ポートの認証情報がいったんクリアされる。
本コマンド設定時は、対象スイッチポートで2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を有効にし、かつMACベース認証（auth-mac enableコマンド）と802.1X認証（dot1x port-controlコマンド）を両方とも有効にしておく必要がある。本コマンドで指定した認証方式がどちらか一方でも無効な場合、2ステップ認証は設定上有効でも実際には動作しない。
本コマンドを設定した2ステップ認証ポートでは、2つの認証方式を、指定した順序でパスしたときだけ認証成功となる。
一方、本コマンドを設定していない2ステップ認証ポートでは、MACベース認証 → 802.1X認証の順にパスしたときだけ認証成功となる。
本コマンドの設定は、show authコマンド、show dot1xコマンドのtwoStepAuthenticationセクション内order欄で確認できる（order欄は本コマンド設定時にのみ表示される）。

    awplus# show auth interface port1.0.1
    ...
      twoStepAuthentication:
        configured: enabled
        actual: enabled
        order: dot1x mac
    ...

## コマンドツリー

## 関連コマンド