# 設定例集#100: 無線LANコントローラー（スマートコネクト）（CLI編）

無線LANコントローラー機能では、弊社独自のAP間無線接続技術であるAWC-SC（AWC-Smart Connect）の設定・管理をサポートしています。
本設定例では、具体的な構成を例に、コマンドラインインターフェース（CLI）から無線LANコントローラーの基本設定を行う手順を説明します。
Note

本設定例はAT-AR4050S、AT-AR4050S-5Gでのみサポートです。AT-AR3050Sでは使用できません（スマートコネクトの設定をサポートしていないため）。

## 構成

本設定例では、無線1（2.4GHz）をセル型、無線2（5GHz W52）をスマートコネクト型として使用します。

表 1：ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.1.1.1/32
DNSサーバー | 10.100.100.100

表 2：ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.1.1.1/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.1.1/24

表 3：無線LANコントローラー
管理IPアドレス（VLAN ID） | 192.168.1.1（1）
NTPサーバー機能 | 有効
DHCPサーバー機能 | 有効

表 4：アクセスポイント
番号 | 機種名 | IPアドレス（VLAN ID） | MACアドレス | 役割
1 | AT-TQ5403 | 固定：192.168.1.101（1） | 0000.5e00.5301 | ルートAP
2 | AT-TQ5403 | DHCP：192.168.1.102（1） | 0000.5e00.5302 | サテライトAP
3 | AT-TQ5403 | DHCP：192.168.1.103（1） | 0000.5e00.5303 | サテライトAP

表 5：有線ネットワーク
VLAN ID | IPサブネット | 備考
1 | 192.168.1.0/24 | 無線LANコントローラーと管理下APの通信に使用する管理用VLAN
10 | 192.168.10.0/24 | ユーザーVLAN。無線ネットワーク wnet10 はこのVLANに所属する
20 | 192.168.20.0/24 | ユーザーVLAN。無線ネットワーク wnet20 はこのVLANに所属する

表 6：無線ネットワーク
番号 | SSID | VLAN ID | セキュリティー設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
1 | wnet10 | 10 | 1 | WPAパーソナル | WPA2 | CCMP(AES) | passphrase_for_wnet
2 | wnet20 | 20 | 2 | WPAエンタープライズ | WPA2 | CCMP(AES) | ローカルRADIUSサーバーへユーザーごとに登録

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## 事前準備

無線LANコントローラーで無線管理を行うための準備として、無線LANアクセスポイント（AP）にIPアドレスを設定し、MACアドレスを確認します。各APにPCを接続してIPアドレスを変更し、MACアドレスを控えてください。
また、無線LANコントローラーの解説編で、APの機種、ファームウェアバージョンが無線コントローラーのサポート対象になっているかどうかも確認してください。
Note

無線AP単独でのIPアドレス設定、工場出荷状態への初期化については、各APのリファレンスマニュアルをご参照ください。

### 必要ライセンス

無線LANコントローラーでスマートコネクトの設定・管理を行うためにはライセンスが必要です。
必要なライセンスや管理可能なAP台数については、スマートコネクト解説編の「必要ライセンス」をご参照ください。

## ルーターの設定

Note

無線LANコントローラー機能において、スマートコネクトをサポートしているファームウェアは以下のとおりです。

ARシリーズ F/W | v5.5.0-0.1 以降

1. 無線LANコントローラーとAP間で通信可能なインターフェースにIPアドレスを設定します。
   これには、ip addressコマンドを使います。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.1/24

2. セル型ネットワーク内のユーザーVLAN「10」と「20」を作成します。

       vlan database
        vlan 10 name cell_user1
        vlan 20 name cell_user2

3. VLAN「10」と「20」にIPアドレスを指定します。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24
       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24

4. NTPサーバーのIPアドレスを設定します。これには、ntp serverコマンドを使います。
   AWCを使用するには、管理下APでNTPクライアント機能を有効にしておく必要があります。本製品の初期設定では、無線LANコントローラーの管理IPアドレスがNTPサーバーのアドレスとしてAPにNTP設定が行われ、時刻同期するよう設定されます。そのため本製品をNTPサーバーとして動作するよう設定しておく必要があります。ここでは、本製品が上位のNTPサーバーに同期するよう設定します。
   なお、APが時刻同期するNTPサーバーはntp designated-serverコマンドで変更可能です。

       ntp server 10.110.110.1

5. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

6. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

7. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp
        ppp password isppasswd
        ip tcp adjust-mss pmtu

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone private
        network dhcp
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
         host ap
          ip address 192.168.1.101
          ip address 192.168.1.102
          ip address 192.168.1.103
        network wireless_user
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24

9. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

10. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPパケットを表すカスタムアプリケーション「dhcp」を定義します。

        application dhcp
         protocol udp
         dport 67 to 68

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部でのDHCPによる通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から内部への通信を許可します（ここでは本製品・無線AP間の通信）
    ・rule 30 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 40 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 50 - ユーザーからアクセスポイントへの通信を破棄します
    ※アクセスリストなどのフィルタリング機能併用時は、無線LANコントローラーと管理下AP間の通信が遮断されないようにご注意ください。
    ※無線端末からアクセスポイントへの通信を遮断するような設定を行っていますが、不要な場合は rule 50 を削除してください。
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
         rule 20 permit any from private.lan to private.lan
         rule 30 permit any from private to public
         rule 40 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 50 deny any from private.wireless_user to private.lan.ap
         protect

12. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - ゾーン「private」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

        ip name-server 10.100.100.100

14. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

15. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

16. DHCPサーバー機能の設定を行います。
    本設定例では「pool1」でサテライトAPに割り当てるIPアドレスを指定し、
    「user1」「user2」でユーザーに割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool1
         network 192.168.1.0/24
         host 192.168.1.102 0000.5e00.5302
         host 192.168.1.103 0000.5e00.5303
        ip dhcp pool user1
         network 192.168.10.0/24
         range 192.168.10.201 192.168.10.210
         default-router 192.168.10.1
         subnet-mask 255.255.255.0
        ip dhcp pool user2
         network 192.168.20.0/24
         range 192.168.20.201 192.168.20.210
         default-router 192.168.20.1
         subnet-mask 255.255.255.0

17. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

18. 無線LANコントローラーの管理IPアドレス（APとの通信に使用するIPアドレス）を指定し、無線LANコントローラー機能を有効にします。
    これには、wireless、management address、enableの各コマンドを使います。

        wireless
         management address 192.168.1.1
         enable

19. ここから、無線セキュリティーの設定を行います。
    最初に、APがWPAエンタープライズで使用するRADIUSサーバーとして、本製品のローカルRADIUSサーバーを設定します。
    ローカルRADIUSサーバーを有効にし、APのIPアドレスをRADIUSクライアント（NAS）として登録します。APのIPアドレスとアクセス時の共有パスワードを設定してください。ここでは共有パスワードをnas123456として登録します。
    ここには示していませんが、下記の設定後、WPAエンタープライズの認証で使用するユーザーをローカルRADIUSサーバーに登録してください。

        radius-server local
         nas 192.168.1.101 key nas123456
         nas 192.168.1.102 key nas123456
         nas 192.168.1.103 key nas123456
         server enable

20. 次に、APが使用すべきRADIUSサーバーの設定を行います。この設定は管理下のAPに送られる設定です。

        radius-server host 192.168.1.1 key nas123456
        aaa group server radius wpa4login
         server 192.168.1.1

21. WPAパーソナル用のセキュリティー設定「1」を作成します。

        wireless
         security 1 mode wpa-personal
          key passphrase_for_wnet

22. WPAエンタープライズ用のセキュリティー設定「2」を作成します。

         security 2 mode wpa-enterprise
          radius authentication group wpa4login
          radius accounting group wpa4login
          no dynamic-vlan enable

23. 無線ネットワーク「1」「2」を作成します。
    無線ネットワーク「1」のSSIDは「wnet10」、セキュリティー方式はWPAパーソナルで、
    無線ネットワーク「2」のSSIDは「wnet20」、セキュリティー方式はWPAエンタープライズとします。

         network 1
          vlan 10
          ssid wnet10
          security 1
         network 2
          vlan 20
          ssid wnet20
          security 2

24. SCプロファイル「1」を作成します。
    ここでは無線2の48chを使用します。

         smart-connect-profile 1
          ssid awc-smart-connect
          key 1234567890abcdef
          sc-channel radio 2 channel 48

25. APプロファイル「1」を作成します。
    無線1（2.4GHz）のVAP「0」でネットワーク「1」を、VAP「1」でネットワーク「2」をセル型として運用するものとします。
    さらに、sc-profileコマンドでスマートコネクト設定（SCプロファイルの指定）を行います。

         ap-profile 1
          hwtype at-tq5403
          radio 1
           enable
           vap 0 network 1
           vap 1 network 2
          sc-profile 1

26. AP「1」「2」「3」を登録します。

         ap 1
          enable
          profile 1
          ip-address 192.168.1.101
          mac-address 0000.5e00.5301
         ap 2
          enable
          profile 1
          ip-address 192.168.1.102
          mac-address 0000.5e00.5302
         ap 3
          enable
          profile 1
          ip-address 192.168.1.103
          mac-address 0000.5e00.5303

27. 毎日15:00にAWC計算を実行するタスク「1」を作成します。

         task 1
          time 15:00
          type power-channel ap all calculate
          enable

28. 毎日3:00にAWC計算結果を適用するタスク「2」を作成します。

         task 2
          time 03:00
          type power-channel ap all apply
          enable

29. スイッチを接続するポートの設定を行います。

        interface port1.0.1
         switchport mode trunk
         switchport trunk allowed vlan add 10,20

30. ルーターへの設定は以上です。

        end

Note

Web GUIでは初期設定でタスクが設定されており、AWCの計算開始タスク「1000」が毎日 15:00、計算結果適用タスク「1001」が毎日 03:00 に設定されています。そのため、CLIでタスク設定後にWeb GUIで無線LANコントローラーにアクセスした場合、タスク「1000」と「1001」が自動で追加されます。Web GUIでAP管理を行う場合は、AWCのスケジュールはGUI上から登録してください。

## スイッチの設定

1. セル型ネットワーク内のユーザーVLAN「10」と「20」を作成します。

       vlan database
        vlan 10 name cell_user1
        vlan 20 name cell_user2

2. 無線LANコントローラーに接続するポートの設定を行います。

       interface port1.0.1
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20

3. 無線APを接続するスイッチのポートをタグ付きポートとして設定します。
   ポート1.0.3にAPを接続する場合、下記の設定を行ってください。

       interface port1.0.3
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20

4. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。

       no spanning-tree rstp enable

5. スイッチへの設定は以上です。

       end

## APの接続

設定が完了したら、次の手順でAPを接続し、スマートコネクトネットワークを構築します。

1. 最初にルートAPを有線ネットワークに接続してください。
2. ルートAPが管理下に入ったことを確認したら、サテライトAPを工場出荷状態で起動してください。

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## 備考

無線LANコントローラーでは下記のステータスを確認できます。

### 管理下APのステータス確認

登録したAPのステータスは、show wireless ap statusコマンドで確認できます。

    awplus# show wireless ap status
    ID    Model        FW ver     Manage rup Config   c Clnt Uptime
    ----- ------------ ---------- ---------- ---------- ---- ---------------
        1 AT-TQ5403    5.4.0.B05  Managd --- Succeed  -    0             350
        2 AT-TQ5403    5.4.0.B05  Managd --- Succeed  -    0             312
        3 AT-TQ5403    5.4.0.B05  Managd --- Succeed  -    0             300

### スマートコネクトのステータス確認

show wireless smart-connect ap statusコマンドでスマートコネクトAPの状態を表示することができます。

    awplus# show wireless smart-connect ap all status
    SC-PROFILE ID: 1
    Last Update Time: 2019-10-28 13:40:10
    Number of Smart Connect member: 3
    AP    MAC Address         VAP Rx  VAP Tx  STA Rx  STA Tx (KB/sec)
    ----- ------------------- ------- ------- ------- -------
        1 * 0000.5e00.5301        1.3     2.2     0.0     0.0
        2 |- 0000.5e00.5302       0.0     0.0     0.5     0.7
        3 |- 0000.5e00.5303       0.0     0.0     0.5     0.6

## ルーターのコンフィグ

    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    vlan database
     vlan 10 name cell_user1
     vlan 20 name cell_user2
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    ntp server 10.110.110.1
    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp
     ppp password isppasswd
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    zone private
     network dhcp
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
      host ap
       ip address 192.168.1.101
       ip address 192.168.1.102
       ip address 192.168.1.103
     network wireless_user
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application dhcp
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
     rule 20 permit any from private.lan to private.lan
     rule 30 permit any from private to public
     rule 40 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 50 deny any from private.wireless_user to private.lan.ap
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip name-server 10.100.100.100
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    ip dhcp pool pool1
     network 192.168.1.0/24
     host 192.168.1.102 0000.5e00.5302
     host 192.168.1.103 0000.5e00.5303
    ip dhcp pool user1
     network 192.168.10.0/24
     range 192.168.10.201 192.168.10.210
     default-router 192.168.10.1
     subnet-mask 255.255.255.0
    ip dhcp pool user2
     network 192.168.20.0/24
     range 192.168.20.201 192.168.20.210
     default-router 192.168.20.1
     subnet-mask 255.255.255.0
    !
    service dhcp-server
    !
    wireless
     management address 192.168.1.1
     enable
    !
    radius-server local
     nas 192.168.1.101 key nas123456
     nas 192.168.1.102 key nas123456
     nas 192.168.1.103 key nas123456
     server enable
    !
    radius-server host 192.168.1.1 key nas123456
    aaa group server radius wpa4login
     server 192.168.1.1
    !
    wireless
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase_for_wnet
    !
     security 2 mode wpa-enterprise
      radius authentication group wpa4login
      radius accounting group wpa4login
      no dynamic-vlan enable
    !
     network 1
      vlan 10
      ssid wnet10
      security 1
     network 2
      vlan 20
      ssid wnet20
      security 2
    !
     smart-connect-profile 1
      ssid awc-smart-connect
      key 1234567890abcdef
      sc-channel radio 2 channel 48
    !
     ap-profile 1
      hwtype at-tq5403
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      sc-profile 1
    !
     ap 1
      enable
      profile 1
      ip-address 192.168.1.101
      mac-address 0000.5e00.5301
     ap 2
      enable
      profile 1
      ip-address 192.168.1.102
      mac-address 0000.5e00.5302
     ap 3
      enable
      profile 1
      ip-address 192.168.1.103
      mac-address 0000.5e00.5303
    !
     task 1
      time 15:00
      type power-channel ap all calculate
      enable
    !
     task 2
      time 03:00
      type power-channel ap all apply
      enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20
    !
    end

## スイッチのコンフィグ

    !
    vlan database
     vlan 10 name cell_user1
     vlan 20 name cell_user2
    !
    interface port1.0.1
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20
    !
    interface port1.0.3
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20
    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    end