# clear spanning-tree detected protocols

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`# clear spanning-tree detected protocols [interface IFNAME]`

## コマンド説明

（RSTP）指定したスイッチポートをSTP互換モードから通常モードに戻す。
RSTPモードで動作しているとき、STP BPDUを受信したスイッチポートは自動的にSTP互換モードに移行するが、STP BPDUを受信しなくなってもSTP互換モードから通常モードに戻ることはないので、必要なら本コマンドを実行して通常モードに戻す。
なお、STP互換モードで動作中に、STP BPDUではなくRSTP BPDUを受信するようになった場合は自動的に通常モードに戻る。

## パラメーター

`interface IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

## 関連コマンド