# mac address-table static

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / フォワーディングデータベース

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] mac address-table static HHHH.HHHH.HHHH {forward|discard|discard-src} interface IFNAME vlan <1-4094>`

## コマンド説明

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）にスタティックエントリーを登録する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

## パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH`
  ステーションのMACアドレス。16進数で2オクテット（4桁）ごとにピリオドで区切って指定する（例：0000.cd24.0367）。アクションとしてforward、discardを指定した場合は宛先アドレス、discard-srcを指定した場合は送信元アドレスとなる
`forward|discard|discard-src`
  MACアドレスが一致したフレームの処理方法（アクション）。forward（転送）とdiscard（破棄）は指定したMACアドレス宛てのフレームに対するアクション。一方、discard-src（破棄）は指定したMACアドレスからのフレームを破棄するためのアクション
`interface IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。アクションとしてforwardを指定した場合、HHHH.HHHH.HHHH宛てのフレームは、ここで指定したポートから出力される。アクションとしてdiscardを指定した場合、HHHH.HHHH.HHHH宛てのフレームは受信ポートで破棄されるため本指定は意味を持たないが、省略することはできない。また、アクションとしてdiscard-srcを指定した場合は入力インターフェースの指定となる
`vlan <1-4094>`
  VLAN ID。該当ステーションの所属先VLANを指定する

## 使用例

vlan1所属のステーション0000.f412.3456宛てのフレームをポート1.0.3に転送するよう設定する。

    awplus(config)# mac address-table static 0000.f412.3456 forward interface port1.0.3 vlan 1

vlan1所属のステーション0000.f4ab.cdef宛てのフレームを転送せずに破棄するよう設定する。discardを指定した場合、ポートの指定は意味を持たないが、省略はできないので、該当ステーションの接続されているポートを指定しておくなど、何らかの値を指定する必要がある。

    awplus(config)# mac address-table static 0000.f4ab.cdef discard interface port1.0.4 vlan 1

ポート1.0.2において、vlan1所属のステーション0000.5e00.5303からのフレームを転送せずに破棄するよう設定する。discard-srcを指定した場合、受信ポートと送信元MACアドレスの指定になることに注意。

    awplus(config)# mac address-table static 0000.5e00.5303 discard-src interface port1.0.2 vlan 1

no形式でスタティックエントリーを削除するときは、MACアドレス、転送先ポート、VLAN IDを正しく指定すること。削除時には、アクションの指定は必ずしも意味を持たないが、省略はできないので、何らかの値を指定する必要がある。原則としては、エントリー登録時と同じパラメーターを指定し、先頭に「no」キーワードを付ければよい。

    awplus(config)# no mac address-table static 0000.f412.3456 forward interface port1.0.3 vlan 1

## 注意・補足事項

フォワーディングデータベースの検索キーは入力VLAN IDと宛先MACアドレスなので、スタティックエントリーの操作時はこの2つを意識して正しく指定すること。さらに削除時は、これらのパラメーターに加えて、転送先ポートの指定が登録内容と一致していないと希望のエントリーが削除されないので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド