# distribute-list

モード
  RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] distribute-list prefix PLISTNAME {in|out} [IFNAME]`

## コマンド説明

ディストリビュートリストを定義して、RIPngパケットの送受信時に経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

## パラメーター

`prefix PLISTNAME`
  IPv6プレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out`
  ディストリビュートリストの適用方向。in（RIPng経路の受信時）、out（RIPng経路の送信時）から選択する
`IFNAME`
  IPv6インターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIPv6経路だけをディストリビュートリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

## 使用例

eth1からは2001:db8:10::/48の範囲におさまる経路をRIPngで送信しないよう設定する。

    awplus(config)# ipv6 prefix-list no10 deny 2001:db8:10::/48 le 128
    awplus(config)# ipv6 prefix-list no10 permit any
    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# distribute-list prefix no10 out eth1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド