# ethernet cfm mep

モード
  インターフェースモード --> インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ethernet cfm mep down mpid <1-8191> domain-name NAME ma-name NAME`

## コマンド説明

ローカルMEPインスタンスを作成し、該当ローカルMEPインスタンスの設定を行うためのインターフェース・イーサネットCFM MEPモードに移動する。

## パラメーター

`down`
  ローカルMEPをDown MEPとして指定する。Up MEPは未サポート
`mpid <1-8191>`
  MEP IDを指定する。同一MA内では各MEP（ローカル、リモート）に一意の値を指定すること
`domain-name NAME`
  MDインスタンス名
`ma-name NAME`
  MAインスタンス名

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# exit
    awplus(config-if)# no ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
同一ポート上に、MDレベルとMAのVLAN設定が同じローカルMEPインスタンスを複数作成することはできない（エラーになる）。
同じMDレベルのMEPを1つのポートに設定する場合、MAインスタンス内に設定するVLANは異なるものを指定すること。
[エラーになる例]

1. MDのレベルとMAインスタンスに設定するVLANが同じで、MD名、MA名が異なる複数のインスタンスを作成。

       awplus(config)# ethernet cfm domain-name test1 md-type character-string md-type-name test1 level 0
       awplus(config-ether-cfm)# service ma-name test1 ma-type string ma-type-name test1 vlan 100
       awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 2 ma-name test1
       awplus(config-ether-cfm)# exit
       awplus(config)# ethernet cfm domain-name test2 md-type character-string md-type-name test2 level 0
       awplus(config-ether-cfm)# service ma-name test2 ma-type string ma-type-name test2 vlan 100
       awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 20 ma-name test2
       awplus(config-ether-cfm)# exit

2. vlan 100が設定されているポートにMEP ID 1のローカルMEPインスタンスを作成。

       awplus(config)# interface port1.0.1
       awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 1 domain-name test1 ma-name test1
       awplus(config-if-eth-cfm-mep)# exit
       awplus(config-if)# exit

3. MEP ID 1のローカルMEPインスタンスを作成後、MEP ID 10のMEPインスタンスを作成しようとするとエラーになる。

       awplus(config)# interface port1.0.1
       awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 10 domain-name test2 ma-name test2
       % MEP already exists with the same MD level and MA VLAN on this port.

LAGインターフェース上ではリンクローカルMEP（MAインスタンス内でVLANが設定されていないMEP）を使用できない。LAGのメンバーポート上では使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド