# switchport resiliencylink

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport resiliencylink`

`(config-if)# no switchport resiliencylink`

## コマンド説明

対象スイッチポートをレジリエンシーリンク用ポートに設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。
初期状態ではレジリエンシーリンク用ポートは設定されていない。

## 使用例

port1.0.1～port1.0.2とport2.0.1～port2.0.2をレジリエンシーリンク用に設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001
    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2,port2.0.1-2.0.2
    awplus(config-if)# switchport resiliencylink

## 注意・補足事項

カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ずstack resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用VLANを指定し、本コマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。
レジリエンシーリンク用スイッチポートは1メンバーあたり2ポートまで設定できる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド