# mac-auth mode

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# mac-auth mode {radius|atmf-application-proxy|mac-filter-and-radius}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth mode`

## コマンド説明

MAC認証を行う際のモードを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`radius`
  MACフィルターまたはRADIUSサーバーを使用して認証を行う
`mac-filter-and-radius`
  MACフィルター＋RADIUSサーバーの組み合わせを使用して認証を行う
`atmf-application-proxy`
  AMFアプリケーションプロキシー機能を使用して認証を行う

## 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth mode atmf-application-proxy

## 注意・補足事項

本コマンドが未設定時の状態でmac-auth radius auth groupコマンドを実行すると、本コマンドが指定値「radius」で自動設定される。
radiusパラメーター指定時は、mac-auth radius auth groupコマンドで、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されていない場合、MACフィルターを使用して認証を行う。MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されている場合、RADIUSサーバーを使用して認証を行う。
mac-filter-and-radius（MACフィルター＋RADIUSサーバー）の設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e バージョン6.0.3-0.2以降
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ1402、AT-TQm1402 バージョン6.0.2-0.1以降
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

WPAエンタープライズのダイナミックVLANとAMFアプリケーションプロキシーの併用はサポート対象外。同一の無線ネットワーク設定でセキュリティー「WPAエンタープライズ/ダイナミックVLAN」とMAC認証（AMFアプリケーションプロキシー）を併用しないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド