# ip igmp limit

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip igmp limit <2-256> [except {LISTNUM|LISTNAME}]`

`(config-if)# no ip igmp limit`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

## パラメーター

`<2-256>`
  登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except {LISTNUM|LISTNAME}`
  登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する標準IPアクセスリスト。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド