# show provisioning

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`> show provisioning`

## コマンド説明

スタックメンバーの情報（接続済み/事前設定）を表示する。

## 使用例

    awplus> show provisioning
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.0  x550-18     Hardware present
    2.0  x550-18     Hardware present

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（スイッチ）の種類（switch provision参照）
Status | ハードウェア（スイッチ）の状態。Hardware present（接続済み）、Provisioned（未接続・事前設定済み）のいずれか

## 関連コマンド