# show atmf links

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf links [brief | detail]`

## コマンド説明

対象ノードに設定されているAMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク、AMFエリアリンク、AMFゲストリンク、AMFエージェントリンク、AMF仮想リンク）の情報を表示する。

## パラメーター

`brief`
  AMF接続ポートの情報を簡潔に表示する。オプション省略時はbriefと見なされる
`detail`
  AMF接続ポートの情報を詳細に表示する

## 使用例

対象ノードに設定されているAMF接続ポートの情報を簡潔に表示する。

    SBx81# show atmf links

    ATMF Link Brief Information:

    Local     Link      Link    ATMF         Adjacent            Adjacent Link
    Port      Type      Status  State        Node/Area           Ifindex  State
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.1.1     Downlink  Up      Full         FSW241              5001     Forwarding
    1.1.2     Downlink  Up      Full         FSW242              5001     Forwarding

    * = Provisioned.

表 1
Local Port | ローカルポートのインターフェース名。仮想リンク（atmf virtual-link）の場合は「vlinkX」（Xは仮想リンクのローカルID）と表示される
Link Type | ローカルポートの種別。Uplink（上位ノードと接続しているAMFリンク）、Downlink（下位ノードと接続しているAMFリンク）、Crosslink（AMFクロスリンク。同一ドメインを構成する）、Guestlink（ゲストリンクまたはエージェントリンク）のいずれか。なお、ここでの上位、下位とは、2台のノード間において、マスターに近いほうを上位、遠いほうを下位としている。AMFクロスリンクで接続したノードは同一のAMFドメインを構成し、マスターからは同距離となる。マスターからの距離はshow atmf nodesコマンドのNode Depthで確認可能
Link Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
ATMF State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、OneWaySm（セキュアモードにおいて未認証）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）、RequestReset（隣接ノードに対して、接続のリセットを要求している状態）のいずれか
Adjacent Node/Area | 隣接ノードのノード名またはエリア名。事前設定ノード（atmf provision）の場合は「*」が付加される
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Link State | リンクの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか

対象ノードに設定されているAMF接続ポートの情報を詳細に表示する。

    SBx81# show atmf links detail

    --------------------------------------------------------------------------------
    Crosslink Ports Information
    --------------------------------------------------------------------------------

    Link State Entries:

    Domain Nodes Tree:

    Crosslink Transaction Entries:

    Uplink Information:

    Waiting for Sync                   : 1
    Transaction ID                     : 1
    Number of Links                    : 0
    Number of Local Uplinks            : 0

    Downlink Domain Information:

    Domain                             : FSW241's domain
      Domain Controller                : FSW241
      Domain Controller MAC            : eccd.6d7e.1899
      Number of Links                  : 1
      Number of Links Up               : 1
      Number of Links on This Node     : 1
      Links are Blocked                : 0
      Node Transaction List
      Domain List
        Domain                         : FSW241's domain
          Node                         : SBx81
          Ifindex                      : 5001
          Transaction ID               : 6
          Flags                        : 1

    Domain                             : FSW242's domain
      Domain Controller                : FSW242
      Domain Controller MAC            : eccd.6d7e.18b5
      Number of Links                  : 1
      Number of Links Up               : 1
      Number of Links on This Node     : 1
      Links are Blocked                : 0
      Node Transaction List
      Domain List
        Domain                         : FSW242's domain
          Node                         : SBx81
          Ifindex                      : 5002
          Transaction ID               : 4
          Flags                        : 1

    --------------------------------------------------------------------------------
    Up/Downlink Ports Information
    --------------------------------------------------------------------------------
    Port                               : port1.1.1
    Ifindex                            : 5001
    Port Status                        : Up
    Port State                         : Full
    Last event                         : LinkComplete
    Adjacent Node                      : FSW241
    Adjacent Internal ID               : 1
    Adjacent Ifindex                   : 5001
    Adjacent Board ID                  : 369
    Adjacent MAC                       : eccd.6d7e.1899
    Adjacent Domain Controller         : FSW241
    Adjacent Domain Controller MAC     : eccd.6d7e.1899
    Port Forwarding State              : Forwarding
    Port BPDU Receive Count            : 4031
    Port Sequence Number               : 8
    Port Adjacent Sequence Number      : 7
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.2
    Ifindex                            : 5002
    Port Status                        : Up
    Port State                         : Full
    Last event                         : LinkComplete
    Adjacent Node                      : FSW242
    Adjacent Internal ID               : 366
    Adjacent Ifindex                   : 5001
    Adjacent Board ID                  : 369
    Adjacent MAC                       : eccd.6d7e.18b5
    Adjacent Domain Controller         : FSW242
    Adjacent Domain Controller MAC     : eccd.6d7e.18b5
    Port Forwarding State              : Forwarding
    Port BPDU Receive Count            : 4095
    Port Sequence Number               : 5
    Port Adjacent Sequence Number      : 4
    Port Last Message Response         : 0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Arealink Ports Information
    --------------------------------------------------------------------------------
    Port                               : port1.1.7
    Ifindex                            : 5001
    Link Local                         : fe80::eecd:6dff:fe6e:9264
    Port Status                        : Up
    Port State                         : Full
    Last event                         : Full

    Port Area Id                       : 2
    Port Area Name                     : area2
    Port Area Vlan                     : 2000
    Adjacent Internal ID               : 382
    Adjacent Ifindex                   : 5101
    Adjacent Link Local                : fe80::209:41ff:fefd:c9ab
    Adjacent Area Id                   : 2
    Adjacent Area Name                 : area1
    Adjacent Controller Distance       : 1
    Port Forwarding State              : -
    Port BPDU Receive Count            : 19
    Port Sequence Number               : 0
    Port Adjacent Sequence Number      : 3
    Port Last Message Response         : 0

    Special Link Present               : TRUE

表 2
Crosslink Ports Informationセクション
AMFクロスリンクに設定されているポートの詳細情報が表示される
Port | ローカルポートのインターフェース名。仮想リンク（atmf virtual-link）の場合は「vlinkX」（Xは仮想リンクのローカルID）と表示される
Ifindex | ローカルポートのインターフェースインデックス
VR ID | ローカルポートのバーチャルルーターID
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
Port State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Port BPDU Receive Count | AMFパケット受信数
Adjacent Node Name | 隣接ノードのノード名
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Adjacent VR ID | 隣接ノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Adjacent MAC | 隣接ノード（対向ポート）のMACアドレス
Port Last Message Response | 最後に送信したHelloパケットに対する隣接ノードの応答
Link State Entriesサブセクション（リンクステートデータベースの全エントリーが表示される）
Node.Ifindex | リンク両端のノード名とインターフェースインデックス
Transaction ID | リンク両端のトランザクションID
MAC Address | リンク両端のMACアドレス
Link State | リンク両端のAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Domain Nodes Treeサブセクション（ドメイン内の全ノードが表示される）
Node | ノード名
Links on Node | ノードのリンク数
Link X | 各リンク両端のノード名とインターフェースインデックス。Xはリンク番号
Forwarding State | リンクの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか
Crosslink Transaction Entriesサブセクション（すべてのトランザクションエントリーが表示される）
Node | ノード名
Transaction ID | 該当ノードのトランザクションID
Uplink Transaction ID | アップリンクノードのトランザクションID
Uplink Informationサブセクション（すべてのアップリンクエントリーが表示される）
Waiting for Sync | アップリンクが同期待ちかどうか
Transaction ID | ローカルノードのトランザクションID
Number of Links | 該当ドメインのリンク数
Number of Local Uplinks | 本ノードからアップリンクドメインに接続しているリンクの数
Originating Node | アップリンク情報の生成元ノード
Domain | アップリンクドメイン名
Node | アップリンクノード名
Ifindex | アップリンクノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
VR ID | アップリンクノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Transaction ID | トランザクションID
Flags | ドメイン状態交換用のビットフラグ。各フラグは0（Down）、1（Up）、2（Block）、4（Not Present）、8（No Node）、16（Not Active Parent）、32（Not Links）、64（No Config）の値を持ち、これらの中でオンになっているものの合計値が表示される
Domain Controller | アップリンクドメインのドメインコントローラーのノード名
Domain Controller MAC | アップリンクドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Downlink Domain Informationサブセクション（すべてのダウンリンクエントリーが表示される）
Domain | ダウンリンクドメイン名
Domain Controller | ダウンリンクドメインのドメインコントローラーのノード名
Domain Controller MAC | ダウンリンクドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Number of Links | ダウンリンクドメインに接続しているリンクの数
Number of Links Up | ダウンリンクドメインに接続しているリンクのうち、リンクアップしているものの数
Number of Links on This Node | 本ノードからダウンリンクドメインに接続しているリンクの数
Links are Blocked | ダウンリンクドメインへのリンクがブロックされているかどうか。0（ブロックされていない）、1（すべてのリンクがブロックされている）
Node Transaction Listサブサブセクション（該当ダウンリンクドメインノードからのトランザクション一覧が表示される）
Node | ノード名
Transaction ID | トランザクションID
Domain Listサブサブセクション（該当ダウンリンクドメインに接続している本ドメインの全ノードが表示される）
Domain | ダウンリンクドメイン名
Node | ノード名
Ifindex | ダウンリンクポートのインターフェースインデックス
Transaction ID | トランザクションID
Flags | ドメイン状態交換用のビットフラグ。各フラグは0（Down）、1（Up）、2（Block）、4（Not Present）、8（No Node）、16（Not Active Parent）、32（Not Links）、64（No Config）の値を持ち、これらの中でオンになっているものの合計値が表示される
Up/Downlink Ports Informationセクション
AMFリンクに設定されているポートの詳細情報が表示される
Port | ローカルポートのインターフェース名
Ifindex | ローカルポートのインターフェースインデックス
VR ID | ローカルポートのバーチャルルーターID
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
Port State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Adjacent Node | 隣接ノードのノード名
Adjacent Internal ID | 隣接ノードの内部ID
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Adjacent Board ID | 隣接ノードの製品（機種）ID
Adjacent VR ID | 隣接ノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Adjacent MAC | 隣接ノード（対向ポート）のMACアドレス
Adjacent Domain Controller | 隣接ノードが所属するドメインのドメインコントローラーのノード名
Adjacent Domain Controller MAC | 隣接ノードが所属するドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Previous Node | 以前の隣接ノード。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Ifindex | 以前の隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Internal ID | 以前の隣接ノードの内部ID。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Board ID | 以前の隣接ノードの製品（機種）ID。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Port Forwarding State | ローカルポートの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか
Port BPDU Receive Count | AMFパケット受信数
Port Sequence Number | AMF Helloパケットのシーケンス番号。Helloパケット内のデータが変更されるたびに増加する
Port Adjacent Sequence Number | 隣接ノードにおけるHelloパケットのシーケンス番号
Port Last Message Response | 最後に送信したHelloパケットに対する隣接ノードの応答
Arealink Ports Informationセクション
Port | ローカルポートのインターフェース名
Ifindex | ローカルポートのインターフェースインデックス
Link Local | ローカルポートのリンクローカルアドレス
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
Port State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（エリアの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、Full（エリアリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink）、Hello（パケットを受信している状態）
Last event | Port Stateの状態が変化した時のイベント名を表す。
Port Area Id | 該当エリアリンクにおいて自装置が所属するエリアID
Port Area Name | 該当エリアリンクにおいて自装置が所属するエリア名
Port Area Vlan | switchport atmf-arealink remote-areaコマンドまたは、atmf virtual-linkコマンドで指定したVLAN
Adjacent Internal ID | 隣接ノードの内部ID
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Adjacent Link Local | 隣接ノードのリンクローカルアドレス
Adjacent Area Id | 隣接ノード（対向ポート）のエリアID
Adjacent Area Name | 隣接ノード（対向ポート）のエリア名
Adjacent Controller Distance | 隣接ノードのコントローラからの距離
Port BPDU Receive Count | AMFパケット受信数
Port Sequence Number | Helloパケットのシーケンス番号。Helloパケット内のデータが変更されるたびに増加する
Port Adjacent Sequence Number | 隣接ノードにおけるHelloパケットのシーケンス番号
Port Last Message Response | 最後に送信したHelloパケットに対する隣接ノードの応答
Special Link Present | ローカルマスターのオートリカバリーを実現させるためのコンフィグファイルを隣接ノードへ送るが、そのコンフィグファイルが隣接ノード側で保存されているかを表すもの。TRUE(保存されている)、FALSE(保存されていない)

## 関連コマンド