# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x550-18XTQ
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       8681       6905        -       Ok
    2   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.017      0.897      1.092     Ok
    3   Voltage: 1.0V Analog (Volts)          1.008      0.891      1.090     Ok
    4   Voltage: 0.95V SW core (Volts)        0.951      0.853      1.046     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               11.936     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: Ambient (Degrees C)                38        -11         79     Ok
    7   Temp: System (Degrees C)                 42        -11         73     Ok
    8   Temp: Exhaust (Degrees C)                44        -11         77     Ok
    9   Fan: Fan 2 (Rpm)                       8517       6905        -       Ok
    10  Voltage: 2.5V (Volts)                 2.525      2.339      2.859     Ok
    11  Voltage: 1.8V (Volts)                 1.822      1.617      1.980     Ok
    12  Voltage: 3.3V (Volts)                 3.338      2.960      3.631     Ok
    13  Voltage: 1.0V CPU core (Volts)        0.995      0.896      1.099     Ok
    14  Voltage: 5.0V (Volts)                 4.937      4.491      5.476     Ok
    15  Temp: CPU (Degrees C)                    40        -11         70     Ok
    16  Temp: System (Degrees C)                 42        -11         73     Ok
    17  Temp: PHY (Degrees C)                    40        -11         83     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

## 関連コマンド