# login username

モード
  AP登録モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap)# login username USERNAME password PASSWORD [encrypted]`

`(config-wireless-ap)# no login username`

## コマンド説明

管理下APのWeb設定画面にログインするときに使用するユーザー名とパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はユーザー名とパスワードを初期値に戻す。

## パラメーター

`USERNAME`
  ユーザー名。1～12文字。使用可能な文字は半角英数字のみ
`password PASSWORD`
  パスワード。1～32文字。使用可能文字は半角英数および記号（! # % ( ) + , - . / = @ [ ] ^ _ ` { | } ~）
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## 注意・補足事項

バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。
TQRシリーズに対して本コマンドを実行する場合は、対象APに登録されている既存のユーザー名・パスワードを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド