# roaming-oi

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# roaming-oi OI`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no roaming-oi`

## コマンド説明

ローミング・コンソーシアムリストをオーガナイゼーション識別子（Ol）で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`OI`
  16進数で指定。最大464文字までで、複数指定する場合はカンマ区切りで最大15個まで設定可能。例：021122,2233445566

## 注意・補足事項

1つあたりのOIの入力文字数は6文字以上30文字以内にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド