# walled-garden-dns-proxy enable

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# [no] walled-garden-dns-proxy enable`

## コマンド説明

ウォールドガーデン用DNSプロキシを有効にする。ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問い合わせや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う。
no形式で実行した場合はウォールドガーデン用DNSプロキシを無効化する。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド