# ipv6 mld query-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld query-interval <2-18000>`

`(config-if)# no ipv6 mld query-interval`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターQuery Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<2-18000>`
  代表ルーター時のGeneral Membership Query送信間隔（Query Interval）。単位は秒。Query Response Interval（ipv6 mld query-max-response-timeコマンド）よりも大きい値を指定すること。初期値は125

## コマンドツリー

## 関連コマンド