# single-channel-scan enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] single-channel-scan enable`

## コマンド説明

近隣AP検出（neighbor-ap-detection enable）のスキャン方法を「1チャンネル」に設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は「全チャンネル」。
「全チャンネル」設定時は1度の近隣AP検出ですべてのチャンネルをスキャンするが、「1チャンネル」設定時は1チャンネルずつスキャンする。

## 注意・補足事項

本設定は近隣AP検出（neighbor-ap-detection enableコマンド）が有効なときだけ意味を持つ。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-1.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド