# auth-mac enable

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth-mac enable`

## コマンド説明

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にMACベース認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもMACベース認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-macコマンド）。

## 使用例

スイッチポート1.0.1～1.0.12でMACベース認証を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.12
    awplus(config-if)# auth-mac enable

## 注意・補足事項

タグ付きポートでもMACベース認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- タグ付きポートではダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できない。
- タグ付きポートではホストモードをMulti-Supplicantモードに設定すること（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定）。他のモードはサポート対象外
- VLAN間の移動はサポート対象外。認証済みSupplicantが同一ポート上の別のVLANに移動した場合、移動前のVLANでSupplicant情報がタイムアウトして削除されるまで、該当Supplicantはすぐに再認証を受けることができない。

プライベートVLANの所属ポートではMACベース認証を使用できない。
ポートセキュリティーが有効なポート（switchport port-securityコマンド）ではMACベース認証を使用できない。
トランクグループ（スタティック、LACPとも）でもMACベース認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除される。
- トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除される（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生する。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定すればよい。

## コマンドツリー

## 関連コマンド