# stackport

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] stackport`

## コマンド説明

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

## 注意・補足事項

stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
スイッチポートをスタックポートとして使用する場合は、必ず2ポート設定してください。
異なるメディアタイプの2つのポートをスタックポートに設定することは、サポート対象外です。
2つ以上のポートに対してstackportコマンドを実行した場合は、番号の小さい方の2つのポートがスタックポートになります。

## コマンドツリー

## 関連コマンド