# power-inline max

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# power-inline max <4000-30000>`

`(config-if)# no power-inline max`

## コマンド説明

対象PoEスイッチポートから出力可能な電力の上限値を設定する。
no形式で実行した場合は上限値を未設定にする。
初期値は未設定。
未設定時は、接続された受電機器の電力クラスで規定されている上限値（クラス1：4W、クラス2：7W、クラス3：15.4W、クラス4：30W）を使用する。
対象ポートからの出力電力が上限値を超えた場合は、給電時の優先順位に関係なく該当ポートへの給電を停止する。

## パラメーター

`<4000-30000>`
  ポートからの出力電力の上限値（mW）。初期値は未設定（各電力クラスの上限値を使用）

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
本コマンドでの指定値は、次のようにハードウェアがサポートしている直上の値に丸められる（以下は一例。丸めた値は機種によって異なる）。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# power-inline max 5300
    The maximum power has been rounded to 5450mW in hardware.

## コマンドツリー

## 関連コマンド